附件7
项目建设情况
	一级工程
	二级工程
	三级工程
	指标
	指标单位
	解释说明

	田块整治工程
	耕作田块修筑
	条田修筑
	外观
	/
	田块、田埂、田坎中不含有树皮、建渣等杂物，无撂荒等非粮化、非耕化现象

	
	
	
	范围
	m2
	整治边界清晰，位置、范围、规模符合要求

	
	
	
	耕作层及有效土层厚度
	cm
	符合设计及规范要求，平原区有效土层厚度一般不低于60cm，耕层厚度一般不低于25cm

	
	
	
	田块压实度
	%
	符合设计及规范要求

	
	
	
	平整度
	/
	田面较为平整，没有明显沟壑及起伏

	
	
	
	坡度
	或%
	符合设计及规范要求

	
	
	
	高程
	m
	高程实测值与工程设计值≤±20mm内

	
	
	
	客土安全性
	/
	结合土壤检测报告核查客土安全性，各项指标满足农用地土壤污染风险管控标准（试行）等相关规范要求

	
	
	
	田埂、田坎尺寸
	cm
	实测值与工程设计值≤±50mm内

	
	
	
	田埂、田坎压实度
	/
	符合设计及规范要求

	
	
	
	碎屑物
	/
	符合设计及规范要求

	
	
	梯田修筑
	外观
	/
	田块、田埂、田坎中不含有树皮、建渣等杂物，无撂荒等非粮化、非耕化现象

	
	
	
	范围
	m2
	整治边界清晰，位置、范围、规模符合要求

	
	
	
	耕作层及有效土层厚度
	cm
	符合设计及规范要求，平原区有效土层厚度一般不低于60cm，耕层厚度一般不低于25cm

	
	
	
	压实度
	%
	符合设计及规范要求

	
	
	
	平整度
	/
	田面较为平整，没有明显沟壑及起伏

	
	
	
	坡度
	°或%
	符合设计及规范要求

	
	
	
	高程
	m
	高程实测值与工程设计值≤±20mm内

	
	
	
	客土安全性
	/
	结合土壤检测报告核查客土安全性，各项指标满足农用地土壤污染风险管控标准（试行）等相关规范要求

	
	
	
	田埂、田坎尺寸
	cm
	实测值与工程设计值≤±50mm内

	
	
	
	田埂、田坎压实度
	%
	符合设计及规范要求

	
	
	
	碎屑物
	/
	符合设计及规范要求

	
	
	
	砌石外观
	/
	外观平整，无裂缝、破损、倾倒、沉降等情况

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	其他田块
	/
	/
	相关指标参照条田、梯田标准

	灌溉与排水工程
	水源工程
	塘堰（坝）
	外观
	/
	建成塘堰（坝）无渗水，没有明显破损；清淤后塘堰（坝）内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴等

	
	
	
	建筑物尺寸
	m
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	高程
	m
	高程实测值与工程设计值一致

	
	
	
	位置
	/
	工程位置与设计位置一致

	
	
	蓄水池和小型集雨设施
	外观
	/
	无渗漏、无裂缝、无剥落等损伤

	
	
	
	建筑物尺寸
	m
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	高程
	m
	高程实测值与工程设计值一致

	
	
	
	位置
	/
	工程位置与设计位置一致

	
	
	
	防护栏
	/
	设置有醒目的警示标语；蓄水池池内有安全爬梯且能正常使用；蓄水池周边有防护栏，防护栏高度应满足规划设计要求，且10000m³以下的蓄水池四周修建高度1.2m以上的防护栏

	
	
	小型泵站
	外观
	/
	建筑物外部表面无明显破损情况；内部基础无塌陷；墙体无破损；室内地面无塌陷；外立面粉刷、平整度等符合设计及规范要求

	
	
	
	建筑物尺寸
	m
	建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	位置
	/
	工程位置与设计位置一致

	
	
	
	水泵机组安装
	/
	水泵机组型号、标识与工程设计一致；机组无松动、无渗漏、无异响、无摩擦现象；水泵机组压力和流量符合设计要求；电控装置及相关配件灵敏，电动机电流符合设计要求

	
	
	
	进出口管路
	/
	对照设计图纸以及施工图。管道接口完好，无破损、锈蚀；管身无破损、锈蚀及渗漏现象

	
	
	
	控制柜
	/
	产品生产许可证、质量合格证等证件齐全；型号符合设计要求；控制柜配件齐全，能够正常运行

	
	
	
	防触电设施
	/
	设施材料、数量符合要求，并按照设计要求正确安装

	
	
	
	防雷设施
	/
	设施材料、数量符合要求，并按照设计要求正确安装

	
	
	
	防火设施
	/
	设施材料、数量符合要求，并按照设计要求正确安装

	
	
	
	管理制度及操作文件
	/
	管理制度及操作文件齐全

	
	
	农用机井
	水泵
	台
	水泵正常运行，购买发票、合格证、出厂证明、设备型号、试水试验、水泵安装影像资料齐全

	
	
	
	井径
	cm
	现场实地测量井孔直径，实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	出水量
	m3
	结合内业资料核查机井出水量是否符合设计要求，必要时进行试验

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	核查所有井房尺寸，实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	结构强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	外观
	/
	核查所有井房外观质量，外观平整，无蜂窝、麻面、裂缝、坍塌等；竣工编号齐全

	
	
	
	原材料
	/
	结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定井管、砂浆、管道等原材料是否符合要求

	
	
	
	井房基础
	/
	井房基础结构、强度符合设计要求；按设计设置砂石垫层，垫层厚度满足要求

	
	
	
	内部设备
	/
	设备型号、设备数量、是否有防腐、防水、防潮、防损坏

	
	
	
	防护措施
	/
	井盖无损坏；警示标志设置清晰醒目

	
	
	
	管理制度及操作文件
	/
	管理制度及操作文件齐全

	
	输配水工程
	明渠
	外观
	/
	渠道衬砌表面平整完好；不存在破损坍塌、跑冒滴漏等情况；未见明显裂缝、蜂窝、麻面等现象

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	回填质量
	/
	渠道基础、渠堤无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	衬砌厚度
	cm
	混凝土衬砌厚度实测值大于设计值的95%，且小于设计值的110%

	
	
	
	构件勾缝
	/
	预制混凝土构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	管道
	管道埋深
	m
	结合施工监理、隐蔽工程检查记录、影像资料、现场开挖判定管道深度，是否符合设计要求

	
	
	
	管道回填
	/
	按照设计要求回填，回填材料满足要求，回填密实，无塌陷等问题

	
	
	
	管道压力
	MPa
	管道打压资料判定

	
	
	
	原材料
	/
	管径、壁厚、材质等参数符合设计及规范要求，结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定

	
	
	
	管道连接
	/
	管道连接符合设计及规范要求，结合内业资料判定

	
	
	给水栓
	原材料
	/
	管径、壁厚、材质等参数符合设计及规范要求，结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定

	
	
	
	安装质量
	/
	按照设计要求进行安装，位置准确，无跑冒漏、倾斜、回填土沉降、高度不一致等现象

	
	
	镇墩
	结构尺寸
	cm
	尺寸的实测值不低于工程设计值

	
	
	
	与管道连接方式
	/
	是全包、半包还是管箍，是否符合设计要求

	
	
	
	强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值

	
	
	
	外观
	/
	镇墩表面平整，无蜂窝、麻面、裂缝等问题

	
	
	闸阀井
	结构尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	构件
	/
	闸阀、钢爬梯等构件齐全，规格符合设计要求

	
	
	
	强度
	/
	实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	底板
	/
	按照设计要求铺设

	
	
	
	外观
	/
	闸阀井井盖无损坏；四周无坍塌破损；井壁完好；井内不存在淤积

	
	
	渡槽
	外观
	/
	外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	构件勾缝
	/
	勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	倒虹吸
	外观
	/
	外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	构件勾缝
	/
	勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	
	基础埋深
	cm
	基础埋深实测值≥工程设计要求

	
	
	涵洞
	外观
	/
	外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	构件勾缝
	/
	勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	
	基础埋深
	cm
	基础埋深实测值≥工程设计要求

	
	
	水闸
	外观
	/
	外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	构件勾缝
	/
	勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	
	基础埋深
	cm
	基础埋深实测值≥工程设计要求

	
	
	
	闸门启闭机
	/
	闸门不存在影响正常使用的变形、泄漏、损坏、漏水等情况，能够正常运行；启闭机产品生产许可证、质量合格证等证件齐全；型号符合设计要求；启闭机配件齐全，能够正常运行

	
	
	跌水与陡坡
	外观
	/
	外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	构件勾缝
	/
	勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	回填质量
	/
	建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求

	
	
	
	基础埋深
	cm
	基础埋深实测值≥工程设计要求

	
	田间灌溉工程
	喷灌
	外观
	/
	设备设施安装牢固稳定；连接处密封可靠、不漏水

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	运行
	/
	无漏喷、喷头堵塞等现象，田间灌溉均匀

	
	
	微灌
	外观
	/
	设备设施安装牢固稳定；连接处密封可靠、不漏水

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	运行
	/
	无漏喷、喷头堵塞等现象，田间灌溉均匀

	
	
	滴灌
	外观
	/
	设备设施安装牢固稳定；连接处密封可靠、不漏水

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	运行
	/
	无漏喷、滴头堵塞等现象，田间灌溉均匀

	
	排水工程
	明沟
	外观
	/
	排水沟衬砌表面平整完好；不存在破损坍塌、跑冒滴漏等情况；未见明显裂缝、蜂窝、麻面等现象；无衬砌排水沟，基底平整

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	回填质量
	/
	排水沟基础无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	衬砌厚度
	cm
	混凝土衬砌厚度实测值大于设计值的95%，且小于设计值的110%

	
	
	
	构件勾缝
	/
	预制混凝土构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	泄水井
	结构尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致

	
	
	
	构件
	/
	闸阀、钢爬梯等构件齐全，规格符合设计要求

	
	
	
	强度
	/
	实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	底板
	/
	按照设计要求铺设

	
	
	
	外观
	/
	泄水井井盖无损坏；四周无坍塌破损；井壁完好；井内不存在淤积

	田间道路工程
	田间道
	路基
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测路基长度、厚度≥工程设计值

	
	
	路面
	路面状况
	/
	路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况

	
	
	
	路面强度
	/
	实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测长度、宽度、厚度≥工程设计值

	
	
	路肩
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测长度、宽度、厚度≥工程设计值

	
	
	伸缩缝
	结构尺寸
	cm
	构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	生产路
	路基
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测路基长度、厚度≥工程设计值

	
	
	路面
	路面状况
	/
	路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况

	
	
	
	路面强度
	/
	实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测路面长度、宽度、厚度≥工程设计值

	
	
	路肩
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测路面长度、宽度、厚度≥工程设计值

	
	
	
	衔接
	/
	路肩与路面合理衔接，没有明显高差

	
	
	伸缩缝
	结构尺寸
	cm
	构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	附属设施
	下田设施
	路面状况
	/
	路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况；

	
	
	
	路面强度
	/
	实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	材料
	/
	暗管等材料的材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测路面长度、厚度≥工程设计值

	
	
	
	衔接
	/
	与路面、田面合理衔接，没有明显高差

	
	
	错车点
	路面状况
	/
	路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况

	
	
	
	路面强度
	/
	实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测路面长度、厚度≥工程设计值

	
	
	掉头点
	路面状况
	/
	路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况

	
	
	
	路面强度
	/
	实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	压实度
	%
	压实度不低于设计标准，结合内业资料判定

	
	
	
	材料
	/
	材质、型号等参数符合设计要求

	
	
	
	结构尺寸
	cm
	实测路面长度、厚度≥工程设计值

	农田防护与生态环境保护工程
	农田防护林工程
	农田
防风林
	树种
	/
	树种符合设计要求

	
	
	
	外观
	/
	树木成活率符合设计要求，外观整齐一致

	
	
	
	林木胸径
	cm
	胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内

	
	
	
	林木高度
	m
	对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm

	
	
	梯田埂坎防护
林
	树种
	/
	树种符合设计要求

	
	
	
	外观
	/
	树木成活率符合设计要求，外观整齐一致

	
	
	
	林木胸径
	cm
	胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内

	
	
	
	林木高度
	m
	对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm

	
	
	护路
护沟林
	树种
	/
	树种符合设计要求

	
	
	
	外观
	/
	树木成活率符合设计要求，外观整齐一致

	
	
	
	林木胸径
	cm
	胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内

	
	
	
	林木高度
	m
	对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm

	
	
	护坡
护岸林
	树种
	/
	树种符合设计要求

	
	
	
	外观
	/
	树木成活率符合设计要求，外观整齐一致

	
	
	
	林木胸径
	cm
	胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内

	
	
	
	林木高度
	m
	对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm

	
	岸坡防护工程
	护地堤
	外观
	/
	建成工程无渗水，没有明显破损；清淤后工程内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴、冲沟等

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	
	
	生态护岸
	外观
	/
	建成工程无渗水，没有明显破损；清淤后工程内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴、冲沟等

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	
	坡面防护工程
	护坡
	外观
	/
	建成工程无渗水，没有明显破损；清淤后工程内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴、冲沟等

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	
	
	截水沟
	外观
	/
	不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	
	
	小型蓄水工程
	外观
	/
	不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	
	沟道治理工程
	排洪沟
	外观
	/
	不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	
	
	谷坊
	外观
	/
	谷坊不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	
	
	
	衔接
	/
	衔接完好且没有错位

	
	
	沟头防护
	外观
	/
	不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝

	
	
	
	建筑物尺寸
	cm
	建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	构筑物强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	浆砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	干砌石砌筑
	/
	整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa

	
	
	
	抹面
	/
	无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求

	农田输配电工程
	输电线路
	线路架设
	塔杆间距
	m
	塔杆间距与工程设计值一致

	
	
	
	塔杆埋深
	m
	塔杆埋深与工程设计值一致

	
	
	
	塔杆信息标识
	/
	塔杆上标明线路名称、代号、塔杆号、警示标识等内容

	
	
	
	塔杆位置
	/
	杆塔位置与工程设计值一致

	
	
	
	材料
	/
	塔杆、高压线、横担、绝缘子等各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验

	
	
	
	运行
	/
	线路通电且能够安全运行，正常使用。

	
	
	电缆敷设
	材料
	/
	低压地埋线缆规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验

	
	
	
	埋深
	cm
	结合施工监理、隐蔽工程检查记录、影像资料、现场开挖判定敷设深度；保护装置按照设计标准实施

	
	
	
	电力标识牌
	/
	满足设计要求

	
	
	
	运行
	/
	线路通电且能够安全运行，正常使用

	
	
	线路移设
	线路位置
	/
	线路位置与工程设计值一致

	
	
	
	塔杆间距
	m
	塔杆间距与工程设计值一致

	
	
	
	塔杆埋深
	m
	塔杆埋深与工程设计值一致

	
	
	
	塔杆信息标识
	/
	塔杆上标明线路名称、代号、塔杆号、警示标识等内容

	
	
	
	材料
	/
	塔杆、高压线、横担、绝缘子等各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验

	
	
	
	运行
	/
	线路通电且能够安全运行，正常使用

	
	变配电装置
	变压器
	变压器安装
	/
	变压器外壳距地面建筑物的净距离应＞0.8m；变压器装设在杆子上时，无遮拦导电部分距地面应＞3.5m

	
	
	
	材料
	/
	变压器、横担、绝缘子、扁铁、抱箍等材料满足设计要求，结合内业材料核验

	
	
	
	运行
	/
	变压器通电且能够安全运行，正常使用

	
	
	配电箱（屏）
	安装情况
	/
	与设计一致

	
	
	
	材料
	/
	各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验

	
	
	
	运行
	/
	配电箱通电且能够安全运行，正常使用。

	
	
	其他变配电装置
	安装情况
	/
	与设计一致

	
	
	
	材料
	/
	各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验

	
	
	
	运行
	/
	配电箱通电且能够安全运行，正常使用

	其他工程
	田间监测
	田间监测设施
	安装情况
	/
	田间监测设备按照设计要求安装

	
	
	
	材料
	/
	传感器、信号杆等材料满足设计要求，结合内业材料核验

	
	
	
	运行
	/
	设备通电联网，能够安全运行，正常使用

	
	晾晒场
	地基
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	混凝土强度
	MPa
	实测强度平均值≥设计强度值，结合内业资料核验

	
	
	地面
	外观
	/
	外观平整，不存在蜂窝、麻面；不存在明显破损和裂缝

	
	
	
	混凝土强度
	MPa
	实测强度平均值≥设计强度值，结合内业资料核验

	
	储粮库
	基础
	回填质量
	/
	回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度

	
	
	
	垫层
	/
	垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查

	
	
	
	混凝土强度
	MPa
	实测强度平均值≥设计强度值，结合内业资料核验

	
	
	地上
建筑物
	结构尺寸
	cm
	实测值均与工程设计值一致

	
	
	
	结构强度
	MPa
	混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值

	
	
	
	外观
	/
	外观平整，无蜂窝、麻面、裂缝、坍塌等

	
	
	
	原材料
	/
	结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定井管、砂浆、管道等原材料是否符合要求

	
	
	
	井房基础
	/
	井房基础结构是否符合设计要求、强度是否满足；是否按设计设置砂石垫层，垫层厚度满足要求

	
	
	
	内部设备
	/
	设备型号、设备数量符合设计要求

	土壤改良工程
	土壤质地改良
	/
	改良材料
	/
	改良材料符合设计及规范要求，材料施用足量，结合内业材料核验

	
	
	/
	规模
	亩
	改良规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	
	土壤风蚀沙化防治
	/
	防治措施
	/
	防治措施与设计一致

	
	
	/
	规模
	亩
	防治规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	
	土壤板结治理
	
	防治措施
	/
	防治措施与设计一致

	
	
	/
	规模
	亩
	治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	障碍土层消除工程
	深耕法
	翻耕机
作业
	深耕深度
	cm
	深耕深度与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	
	
	
	规模
	亩
	治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	
	
	
	治理效果
	/
	障碍层消除，符合设计要求，开挖检查

	
	深松法
	深松机
作业
	深松深度
	cm
	深松深度与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	
	
	
	规模
	亩
	治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	
	
	
	治理效果
	/
	障碍层消除，符合设计要求，开挖检查

	
	客土法
	原土清除
	清除效果
	/
	符合设计要求，开挖检查

	
	
	客土回填
	规模
	亩
	治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验

	
	
	
	耕作层及有效土层厚度
	cm
	水浇地和旱地耕作层厚度应达到25cm以上，水田耕作层厚度在20cm左右；旱地有效土层厚度达60cm以上，水浇地有效土层厚度达80cm以上，水田有效土层厚度达50cm以上

	
	
	
	田块压实度
	%
	回填压实度符合设计及规范要求

	
	
	
	平整度
	/
	田面较为平整，没有明显沟壑及起伏

	
	
	
	坡度
	°或%
	坡度符合设计及规范要求

	
	
	
	高程
	m
	高程实测值与工程设计值≤±20mm内

	
	
	
	客土安全性
	/
	结合土壤检测报告核查客土安全性，各项指标满足农用地土壤污染风险管控标准（试行）等相关规范要求

	土壤培肥工程
	施有机肥
	/
	原材料
	/
	结合有机肥合格证、检测报告、出厂证明、收据或发票、进场报验资料、送检资料、撒播影像资料等综合判定是否满足设计要求

	
	
	/
	施用量
	吨
	符合设计要求，结合纯耕地面积核定

	
	
	/
	位置
	/
	符合设计要求且为纯耕地

	
	秸秆还田
	/
	秸秆粉碎长度
	/
	符合设计要求

	
	
	/
	留茬高度
	cm
	符合设计要求

	
	
	/
	深耕深度
	cm
	符合设计要求

	
	
	/
	位置
	/
	符合设计要求且为纯耕地

	
	种植绿肥
	/
	绿肥品种
	/
	现场核验绿肥品种是否符合设计要求

	
	
	/
	种植质量
	/
	绿肥种植密度、长势等符合设计要求

	
	
	/
	位置
	/
	符合设计要求且为纯耕地
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